# FTP 配置文件连接设置

这些设置控制如何连接到远程服务器。 同时连接 指定 Beyond Compare 可以与此服务器创建的最大并发连接数(从 1 到 10)。 读取超时(秒) 指定下载文件的超时。 如果在此时间内未接收到任何字节，操作将失败。 被动传输(PASV) 某些防火墙配置需要此设置，它修改用于在您的计算机和 FTP 服务器之间来回传输数据的方法。 并非所有 FTP 服务器都支持 PASV 模式。 如果连接挂起，请尝试打开它。 限制用于主动传输(PORT)的端口 指定在使用主动传输(被动传输复选框未勾选)上传/下载文件时 FTP 服务器将连接到的端口范围。 如果您需要配置防火墙以允许传入连接，请使用此选项。 在登录前使用 HOST 控制是否应在发送用户名和密码进行登录之前发送 HOST 命令。 这是连接某些虚拟 FTP 主机所必需的。 如果在发送用户名之前连接被断开，请禁用它。 明文控制通道(仅限 SSL) 发送加密的登录详细信息后，控制通道通信未加密。 如果初始 SSL 连接成功但文件传输或目录列表挂起，请尝试打开它。 明文数据通道(仅限 SSL) 发送未加密的文件内容和目录列表。 在发送加密的登录详细信息后，这可以在传输大量文件时提供速度提升。 限制 TLS/SSL 版本 指定可用于连接到加密 FTPS 服务器的 TLS/SSL 版本范围。 默认情况下，Beyond Compare 将尝试使用一系列版本(包括最新版本)，如果默认版本不起作用，将自动回退到旧版本。 此设置允许禁用该行为，可以限制连接到更新、更安全的 TLS 版本，或解决 TLS/SSL 加密握手问题。 如果初始连接成功但在发送 AUTH TLS、AUTH SSL 或 USER 命令后断开连接，请尝试减小最大值。 注意 如果您需要此页面上设置的帮助，请咨询您的系统管理员。