# FTP 配置文件传输设置

这些设置控制文件如何传输到 FTP 服务器和从 FTP 服务器传输。 传输类型 FTP 站点可以以两种方式传输数据: ASCII 和二进制。 ASCII 用于传输没有任何特殊字符的文本文件。 FTP 服务器将自动在 ASCII 模式下对行尾进行任何必要的调整。 ASCII 模式还通过从 EBCDIC 转换为 ANSI 并在记录末尾添加行终止符来处理来自大型机的传输。 二进制用于传输所有其他文件，包括图片、音乐、Word 文档等。 在二进制模式下，传输期间不会对文件进行任何更改。 将传输类型设置为ASCII或二进制将强制所有文件以该方式传输。 如果传输类型为自动，Beyond Compare 将根据文件的扩展名自动切换。 上传时复制时间戳 勾选以强制远程时间戳与源时间戳匹配。 仅在它导致服务器出现问题时才取消勾选。 上传时复制 Unix 权限 勾选以强制远程 Unix 权限与源 Unix 权限匹配。 仅在它导致服务器出现问题时才取消勾选。 压缩传输(MODE Z) 勾选以在服务器支持时使用压缩来加速传输。 这可能实际上会降低快速连接的传输速度。 限制下载(Kbps)、限制上传(Kbps) 指定 Beyond Compare 可以为每个连接消耗的带宽量。 使用OpenSSH服务器的激进上传 标记以在OpenSSH服务器上使用更大的传输缓冲区和流水线。 这可以大大提高传输速度，但并非所有服务器都兼容，而且故障可能并不明显。 注意 如果您需要此页面上设置的帮助，请咨询您的系统管理员。